MoPao2S型自动磨抛机

一、概述
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MoPao2S型自动磨抛机为双盘台式机，是依据国际标准，采用国际先进工艺技术制造的新一代高精度、制样过程自动化的研磨抛光设备。

具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换；多试样夹持器和气动单点加载；磨料自动配送等功能。本机采用了先进的微处理器控制系统，使得磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调，制样压力、时间设定直观、便捷。只需更换磨抛盘或者砂纸和织物即可完成磨、抛工序的操作。从而使本机展现了更加广泛的应用性。具有转动平稳、安全可靠、噪音低及采用铸铝底座增加了磨抛的刚性等特点。

本机带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织并随时将磨粒冲刷排走；再配以玻璃钢外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。

适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样。是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

二、主要技术指标                                                               

磨抛盘直径：φ250mm

制样  数量：4个

磨抛盘转速：50-1000r/min（无级调速）  150 r/min 、300 r/min（两级定速）

磨抛头转速：50-150r/min（无级调速）

加荷  范围：  5-60牛顿（N）

制样  时间：  0-9999秒（S）

试样  直径： φ30mm（可订制φ22mm和φ45mm）

端面  跳动：  0.12mm以下

磨抛盘平面度：0.05mm以下

输入  电压：  单相  AC220V  50Hz

输入  功率：  1300W

外形  尺寸：  730*710*635mm

净      重：  98kg

