

                    因为专业

所以值得信赖

Iqiege-160Z

手动试样切割机
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1.引言
Iqiege-160Z型试样切割机适用于切割各种金属、非金属材料的工件，以便观察材料金相、岩相组织。本机带有冷却装置，使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤试样组织。该机使用方便、安全可靠。是工厂、科研单位以及大专院校实验室制作试样必备的设备之一。
主要技术指标 

	项目
	参数

	主机形式
	台式

	最大切割尺寸
	Φ60mm

	砂轮片规格
	250*1.5*25.4

	主轴转速
	2800转/分

	夹持方式
	快速钳口

	水箱
	有

	开门停机
	有

	工作环境
	温度 5℃- 40℃，湿度 30-90%

	工作电压
	380V 50HZ

	主机功率
	2.5KW

	外形尺寸
	740*600*450mm

	设备重量
	90KG


