
          因为专业

所以值得信赖            


Iqiege-6100DHG
手自一体式切割机
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一、设备概述                                                                        

Iqiege6100DHG型切割机是由机身、电控箱、切割室、电机、冷却系统、切割砂轮片等部件组成。采用最新的横向侧拉门以及电磁锁，防止切割过程中的误操作，极大地提高了设备的安全性能。本切割机不但可以切割直径为100mm以内的圆形工件，还可以切割高70mm、宽100mm以内的长方形试样。通过冷却系统对试样进行冷却，防止试样在切割过程中过热而烧坏组织。该机分手动切割和自动切割，可以选择3种不同的切割模式，并能对切割进给速度和切割行程进行设定，从而提高了切割试样的质量。大容积的切割室，更便于切割者使用，是大专院校、工厂企业金相试验必备的制样设备之一。

产品特点和优势

全不锈钢外壳，防腐防锈，结实耐用

独立清洁系统，清理残渣更方便

快速平推式夹紧钳口，使用方便，夹持牢靠

配有最新的横向侧拉门以及急停开关、电磁锁、开门停机装置，安全性能高

液晶显示界面实时显示切割方式、切割速度、电机负荷等参数，设备状态一目了然

主要技术指标   

	项目
	参数

	主机形式
	柜式

	最大切割尺寸
	250*400mm板材

	砂轮片规格
	250*1.5*32

	主轴转速
	2200转/分

	夹持方式
	平推式快速钳口

	切割方式
	手动/自动两种

	自动进刀速度
	1-15mm/min

	照明方式
	LED

	工作台行程
	300mm

	水箱
	60L

	开门停机
	有

	工作环境
	温度 5℃- 40℃，湿度 30-90%

	工作电压
	380V 50HZ

	主机功率
	3KW

	外形尺寸
	900*860*1550mm

	设备重量
	300KG


