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上海馨标检测仪器制造有限公司

Shanghai xinbiao testing equipment manufacturing co. LTD

《关于选购电子万能试验机的概述》

拉力试验机作为一种应用非常广泛的传动机械,随着试验机时代的不断发展更新,目前可以将这些测试拉力以及冲击力的试验机通过与电脑的强大功能像结合,在电脑的配置中,安装相关的分析软件以及传感器分析技术,可以在试验过程中达到很好的效果,下面的几点选购需知可以帮助大家在选购的过程中提供参照和考核,以便选择更适合自己要求的试验机。

1.量程选择

很多同仁在选购的过程中可能对自己企业或者是机构的材料不是很了解,在这样的情况下,会导致量程选择错误的问题,因为有的材料比较特殊,因此我们在选择的过程中考虑被测量材料的力值大小来决定购买试验机的实际测量范围,因为试验机分很多量程的类型,如果我们在选择的过程中没有考虑到这些原因,那么在以后的试验过程中如果用小量程的机器测试大材料的性能,可能会由于一些问题而损坏机器,因此每个同仁在选择的过程中一定要根据具体的企业或者是机构的实际情况,以便选购到合适的试验机型号，有效行程的选购标准主要是依靠材料拉伸后的长度。

2.对于试验机的选择要看它的主要功能和应用范围

试验机广泛应用于各种金属、非金属及复合材料，如木材、泡沫、塑料型材、纸张、薄膜、橡胶、医药、食品包装材料、织物、建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶⾦等进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等性能指标的测试；不同的拉力试验机器的功能是不同的,因此同仁们在选购的过程中要根据自身一些条件进行选择，列举：企业主要是研究高科技材料的,那就必须要选择一些高强度的特殊的拉力试验机,这样才能满足企业对材料能力不断的测试效果，如果选择一般硬度的拉力机,尤其是一些高分子聚合物材料的试验是需要高强度的试验机来进行测试的,因此在这个发展过程中,要及时对这些因素做出排除,尤其是要注意拉力机的量程以及具体夹具的选择都要合适。

3.对于拉伸的标准来选择合适的试验机

按照不同的测试方式,拉力试验机大致可以分为液压和电子拉力试验机两种类型,而目前市场使用比较广泛的为电子拉力试验机,但是实际情况要根据企业的发展以及实际情况来选择,由于电子的机器使用了电子计算机的技术,在对数据的准确性以及精准度以及对数据的分析能力上,都有着人力不可比拟的能力,对于不同的使用途径和实际情况选择适合自己的机器类型。

在这里只是为大家大致展示了在选购试验机三个方面的一些主要的问题,至于更细致的技术参数的问题,可以和销售技术工程师交流沟通，或者参照各项试验机的具体标准和试验指标来进行选择和购买合适的设备。
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设备名称：微机控制电子弹簧拉压万能试验机

型号：XBD7503
设备主要功能及构成：
设备图片:
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图片仅供参考，以实物为准

说明：图片仅供参考，您订的机器可能与图不完全一致
产品概述

微机控制弹簧拉压试验机依据JB/T7796-2005《弹簧拉压试验机技术条件》规定的技术要求制成，专为弹簧的检测设置。主要用于测试各种弹簧及弹性元件的强度，即在一定的变形量(或剩余高度)下测试弹簧的试验力或在一定的试验力下测定弹簧的剩余高度或变形量。具有试验力值显示，速度设置，批量试验设置等功能，同时，还具有限位保护和过载保护等功能。

试验机制造标准：GB/T 16491-2008电⼦万能试验机

主要技术参数

	序号
	项目名称
	技术指标

	1
	最大试验力
	5KN（可另加配传感器来扩展测力范围）

	2
	准确度等级
	0.5级

	3
	试验力测量范围
	0.4%～100%FS（满量程）

	4
	试验力示值误差
	示值的0.5%以内

	5
	试验力分辨率
	最大试验力的±1/300000全程不分档，且全程分辨率不变

	6
	变形测量范围
	0.2%～100%FS

	7
	变形示值误差
	示值的±0.5%以内

	8
	变形分辨率
	最大变形的1/200000/最高可达1/300000

	9
	位移示值误差
	示值的±0.5%以内

	10
	位移分辨率
	0.025mm

	11
	力控速率调节范围
	0.005～5%FS/s

	12
	力控速率控制精度
	速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内

速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

	13
	变形速率调节范围
	0.005～5%FS/s

	14
	变形速率控制精度
	速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内

速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

	15
	位移速率调节范围
	0.001～500mm/min

	16
	位移速率控制精度
	速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内

速率≥0.5mm/min时，为设定值的±0.2%以内

	17
	主机试验空间
	下空间

	18
	有效压缩行程
	1000mm

	19
	有效试验宽度
	400mm

	20
	主机外形尺寸
	750*520*1790mm（可订制尺寸）

	21
	主机重量
	约300Kg

	22
	电源
	220V，50Hz，0.75kW


产品特点与性能概述
设备主要构成：

XBD7503微机控制电子弹簧拉压万能试验机为机电一体化产品，主要由主机（包括机架、底座、传动系统）、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。

机械工艺结构：
主机架主要由底座、四根立柱和一根丝杠构成单臂框架结构；传动加载系统采用交流伺服电机及同步齿形带减速装置，带动高精密滚珠丝杠转动，再驱动移动横梁实现加载，试验机同轴度好（<8%）。底座采用铸铁HT200，机架为门式结构，主要由底板、上中下横梁和连接光杠等组成，横梁采用钢件。采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的结构框架。，本机造型美观，稳定性好，刚性大，控制精度高，工作效率高，噪音低，节能环保。

方案描述

 主机：采用双臂结构，主机框架通过力学有限元分析，框架的刚度和强度得到充分保证。传动系统采用零间隙滚珠丝杠副，保证了试验结果的准确性和耐久性。

控制软件

该测控软件由动态通讯，数据采集，结果观察，记录查询，数据处理及打印等功能模块组成。保证了数据采集的高效性和准确性，结果输出方便快捷。

在外观方面该测控软件具有界面清晰、美观，操作方便等优点。（主界面如下）
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可根据需求建立不同的试验方案，一个方案下可建立多个批号，进行批量试验，试验过程中实时采集数据、实时绘制曲线，使用Access大型数据库进行数据存储，方便用户资源共享以及再分析。试验完成后数据自动处理并保存，可随时查看试验结果以及打印试验报告，试验报告格式可根据用户的不同要求更改。试验机对试验数据的处理完全符合弹簧试验机的标准。 

控制方式：采用多种控制方式，具体描述如下： 

a) 设定试验力P，检测弹簧的变形量F。            

b) 设定变形量F，检测弹簧的试验力P。

c) 设定试验力P，检测弹簧的剩余高度H；

d) 设定弹簧的剩余高度H，检测弹簧的试验力P； 

 可以设置十个检测点。可以对弹簧设定预压缩高度进行预压缩，预压缩次数可以随意设定。

 批量试验很大程度上方便了用户的使用，设置试验次数后，试验机根据设置的次数自动试验，无需人工干预。

试验过程中实现高速逼近，低速采集，保证了试验机数据采集的高效性和准确性。

自行设置试验速度，试验完成后自动返回到初始位置。

具有过载自动停机功能。

 配置手动微动进给装置，在各种负载情况下，均能实现微动进给，方便进行标定与位移微调。

对于弹簧的试验，能自动计算压缩弹簧的分段刚度P/。计算公式如为：弹簧的刚度  P/=（P2—P1）/（F2—F1）

软件标定部分

1）力值标定：采用三点标定的方法使试验力值更精确，精度更高。

2）位移补偿：由传感器引起的变形量可以补偿。即传感器和整机刚度引起的变形量不影响位移的精度。
产品特点概述：

主机外观：采⽤喷涂氧化⼯艺，模具⼀次成型，美观⼤⽅。

测⼒传感器：采⽤进⼜⾼稳定性、⾼精度应变⽚式负荷传感器；⾼稳定性的精密测量系统保证全程分辨率不变，确保试验⼒⽰值误差最⼤不超过±0.5%；可根据不同⽅式使⽤多个负荷传感器，实现多范围的试验⼒量程测量；温度补偿好、灵敏度⾼、刚性⼤、长时稳定性好。

夹具：各种材料的通⽤、专⽤夹具，操作⽅便、夹持可靠。可配置⽓动、液压夹具，⼤⼤提⾼⼯作效率。夹持⼒可调，满⾜⽤户不同材料的测试要求。

变形测量系统：根据不同材料、不同规格配备多种电⼦引伸计，还可配备数字式⼤变形测量系统（变形测量范围宽、准确度⾼、响应快的测量系统）。可实现变形较⼤的材料如橡胶、塑料等的⾼准确度测量。

■ 控制传动系统：采⽤国际领先的全数字式交流伺服器，控制精度⾼、⾼响应频率的交流伺服电机，保证传动系统效率⾼，噪⾳低，传动平衡，并保证速度允许误差不超过±0.2%；试验速度范围宽：0.001~500mm/min⽆级变速。采⽤圆弧齿同步带传动，具有传动精度⾼，传动效率达到98%，传动平稳且噪⾳⼩等优势。

■ 测控系统：实时、动态显⽰试验过程及试验曲线，通过模块化软件进⾏数据处理，对曲线放⼤进⾏数据再分析和编辑，输出不同格式的试验报告和曲线图样，并⽀持联⽹进⾏数据传输。

■ 专业、安全、⼈性化设计：急停控制开关，在遇到紧急情况下，能够可靠地锁定设备；限位，有效保护设备；软件、硬件多重保护，保证设备及⼈员的安全。

控制及测量系统的技术优势与软件功能概述：

控制系统优势特点：
全数字闭环控制系统

全数字闭环控制系统是我公司最新研发的新一代试验机专业控制系统，它采用了当前国际最先进的伺服电机专业控制芯片和多通道数据采集处理模块，保证了系统采样的一致性和高速有效的控制功能，确保了系统的先进性。系统设计上尽量使用硬件模块，保证了产品的稳定可靠。

高效专业的控制平台

是专用于自动控制的IC，内部是DSP+MCU的组合。它集成了DSP运算速度快和MCU对I/O口控制能力强的优点，其整体性能明显优于单纯的DSP或32位单片机。其内部集成了硬件的电机控制所需模块，例如：PWM，QEI等。使系统的关键性能完全由硬件模块保证，保证了系统的安全平稳运行。

以硬件为基础的并行采样模式

本系统的另一亮点是采用了专用ASIC芯片。通过ASIC芯片可对试验机各传感器信号实现同步采集，使我们在国内首家实现真正以硬件为基础的并行采样模式，避免了以往对各传感器通道分时采样造成的载荷和变形不同步的问题。

位置脉冲信号硬件滤波功能

光电编码器位置捕获模块采用专用硬件模块，内置24级滤波器，对采集的脉冲信号进行整形滤波，避免了位置脉冲捕获系统因干扰脉冲的出现而造成错误计数，更有效的保证了位置精度，使位置脉冲捕获系统能稳定可靠的工作。

控制功能底层实现

专用ASIC芯片分担了采样、状态监控等一系列外围工作，而通讯等相关工作由内部硬件模块实现，所以DSC更能专注于控制PID计算等主体工作，不仅更加可靠，而且控制的响应速度更快，从而使我们的系统由控制板最底层运算就完成了PID调整与控制输出，真正实现了闭环控制在系统底层完成。

控制系统的性能特点：

• 领驭控制器，是馨标⾃主研发的新⼀代专业测控系统，采⽤⼯业级集成芯⽚， DSP专业控制IC及AD24位⾼精度AD转换IC，实现⼒值、变形分辨率为50万码；

• 采⽤进⼜元器件，采⽤PCBA制程；元器件经过不低于72⼩时的⾼温、低温存储，⾼低温循环、⾼低温冲击、恒温恒湿等可靠性⽼化测试，稳定⾼性能，通过3C/CE/UL/等严格认证，品质放⼼。

• 采用232或串口通讯，数据传输稳定可靠，抗干扰能力强；通讯速率达480Mbps，提⾼数据通讯速度和稳定性；

• 全数字三闭环控制⽅式，实现⼒值、位移、变形（包括引伸计、⼤变形、千分表）全闭环控制，且可相互平滑切换。

• 中央处理单元采⽤精度⾼、响应快、操作便捷的设计⽅案，基于DSP+FPGA的单板集成技术在国内⾸家实现测量数据零间隙采集和系统控制零时间等待，打破了以往基于其他系统不可避免的错位采集与排队等待，该技术使得测量结果能够真实再现材料受到外⼒作⽤时各项特征参数所发⽣的瞬间实际变化量。

• 测量设备兼容单元，测控系统提供不少于3个通道的应变⽚类传感器输⼊模块和不少于6个通道的位置脉冲采集模块，所有通道的数据采集严格同步。基于硬件滤波的32级低频去抖动技术使得位置脉冲在设备超低速闭环运⾏（保载）时所产⽣的摆动（⼲扰）脉冲能够被有效识别并给予纠正，基于硬件QEI的四倍频脉冲计数⽅式使得位移计数精度可以提⾼ 4倍，分辨率最⾼ 可 达

0.01um。

• 安全可靠的设计⼯艺，领驭测控系统所提供的控制任务零时间等待特性可以为客户提供更加有保障的辅助保护功能，为复杂的材料测试提供完美的合法性操作全程跟踪功能，提供简洁整齐、连接牢靠的接⼜部件，所有接⼜部件的连接部分均镀⾦处理，以保证设备长期运⾏稳定可靠，所使⽤的所有元件均采⽤⽆铅（RoHS）环保材料，所有IC元件均采⽤⼯业级封装，⼯作温度在-40℃～85℃，可以确保整机控制系统在各种⼯作环境下都能发挥出⾊性能。

• 光电编码器位置捕获模块采⽤专⽤硬件模块，内置24级滤波器，对采集的脉冲信号进⾏整形滤波，避免了位置脉冲捕获系统因⼲扰的出现⽽造成错误计数，更有效地保证了位置测量精度。

• 用户界面支持Windows 98、Windows Me、Windows XP，Windows7实时曲线显示及处理，图形图像化，软件结构模块化，数据的存储和处理基于MS-ACCESS数据库，便于与OFFICE等办公软件连接。

软件功能特点概述
 馨标试验软件，是馨标⾃主研发的新版专业试验软件，采⽤C++开发，软件窗⼜化设计，操作简单灵活，可根据不同⾏业⽤户需求编制测试⽅案；软件⽀持Windows操作系统；试验软件具备材料硬度测试功能，丰富了万能试验机的功能，为真正⼀机多⽤的“万能试验机”。

试验软件管理功能，具有强⼤的试验数据管理功能，主界⾯同步监控⼒值、位移、变形、扩展、时间、⼒值速率、变形速率、峰值⼒、数字千分表等9个通道中任意数据窗⼜，根据⽤户需要灵活选取各种计量单位及数据管理功能，有效提⾼⽤户试验的⼯作效率。灵活简便的试验控制功能对试验过程进⾏实时显⽰，随时对设备进⾏各种合理化调整。

用户权限分级管理模式

用户登陆后，系统根据其权限开放相应的操作功能模块。超级管理员具有最高权限，可进行用户权限管理，给不同操作员授权不同的操作模块。

拥有强大的试验管理功能，试验单位可根据需求任意设定。

可根据不同的标准编辑相应的试验方案，试验时只要选择相应的试验方案，即可根据标准要求完成试验，并输出满足标准要求的试验报告。试验过程及设备状态实时显示，如：设备运行状态、程序控制运行步骤、引伸计是否切换完成等。

开放式的标准管理功能，随着新材料的不断出现，新的测试标准也相继出台，为⽅便⽤户管理试验，试验软件为⽤户提供了强⼤的标准添加、修改、删除等功能，同时针对标准内部的各种计算⽅法，软件同样为⽤户提供了灵活的计算⽅法添加、修改、删除、编辑等功能，并能满⾜G B、A S T M、DIN、ISO、JIS等标准常⽤试验结果。

强大的曲线分析功能：载荷-变形、应⼒-应变、应⼒-时间、应变-时间等。多条曲线可以不同颜⾊在同⼀坐标中叠加或分离显⽰;实时显示其中一种或多种；试验曲线上的任意段可进行局部放大分析，强⼤的曲线分析功能，在试验曲线上可显⽰和标注各特征点，并且可以在曲线上⾃动或⼿动取点进⾏对⽐分析，标注了特征点的曲线还可以在试验报告中打印输出。试验数据自动存储，避免因意外造成的试验数据丢失。

具有试验数据模糊查询功能：可根据不同的条件快速查找所完成的试验数据和结果，实现试验结果再现，还可将不同时间或批次进行的同一试验方案的数据合并打开，进行对比分析。数据备份功能还可将之前存储的数据另行保存和查看。

MS-ACCESS数据库保存格式与软件的扩展能力

软件的核心是基于MS-ACCESS数据库，可与Office办公软件接口，将报告存储为WORD格式或EXCEL格式；另外使原始数据得以开放，用户可通过数据库查阅原始数据，便于材料研究，充分发挥测量数据的效能。

多种控制⽅式具有应⼒控制、应变控制和位移控制三种控制⽅式，在试验过程中三种控制⽅式可以按照设定程序平滑切换。也可做恒负荷、恒位移、恒变形控制⽅式，或多种控制模式组合，也可根据客户需求⾃定义控制模式。

试验软件是强⼤的多功能软件包，可以根据不同⾏业⽤户需求提供定制解决⽅案。试验⽅案具备多功能性和设计灵活性，可满⾜多国的测试标准，亦可定制各种新材料的试验⽅法。

软件具有中⽂和英⽂可随意切换功能，⽅案和数据完全互通。

自动返回：移动横梁可自动返回试验初始位置。

自动校准：负荷、伸长可按所加标准值自动标定。

量程模式：全量程不分档

模块单元：多种附件灵活互换，模块化的电气硬件便于功能扩展和维修；

自动切换：试验过程中显示曲线根据试验力和变形量大小自动变换量程。

本设备所满足的标准：

试验机制造标准：GB/T 16491-2008电⼦万能试验机；

要求的试验方法标准： GB/T 228-2010、GB/T 14452-93、GB/T 7314-2005。也可根据客户要求选择其它相应的标准（不超过5个）。

主机设备标准配置

	序号
	设备配置名称
	数量/单位

	1
	主机10KN门式结构
	一台

	2
	机架XBD系列机架及传动部分
	一套

	3
	滚珠丝杠：高精密、无间隙
	两根

	4
	台湾东菱伺服电机和伺服调速系统 
	一套

	5
	控制及测量系统 
	一套

	6
	同步齿形带 
	一套

	7
	美国科尔品牌负荷力传感器5KN
	一只

	8
	馨标全数字闭环控制及测量系统 
	一套

	8.1
	负荷测量系统
	

	8.2
	位移测量系统
	

	8.3
	变形测量系统
	

	9
	馨标中文版本试验软件 
	一套

	10
	全智能手控盒 
	一个

	11
	商用电脑
	一台

	12
	HP品牌A4彩色喷墨打印机
	一台

	13
	压盘辅具直径100mm
	一套

	14
	弹簧拉钩
	一套


 技术情报和资料的保密

本技术方案属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；

我方对用户提供的技术情报和资料亦应承担保密义务。
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典型客户（排名不分先后）
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微机控制电子弹簧拉压试验机


技术方案


型号：XBD7503


统称 : 弹簧拉压试验机








宁波铝宏汽车零部件有限公司


宁波继峰汽车零部件股份有限公司


宁波华翔电子股份有限公司


宁波宏协股份有限公司


宁波力劲科技有限公司


宁波银润汽车部件有限公司


铁牛集团有限公司


宁波市北仑赛维达机械有限公司


得力集团


韩电集团


中国中车


浙江巨跃齿轮有限公司


浙江五洲新春集团股份有限公司


宁波金田铜业（集团）股份有限公司


浙江新特立汽车电器有限公司


慈溪市万润铝业有限公司


浙江艾科路铝业发展有限公司


泰康电子有限公司


奇精机械股份有限公司


新界泵业集团股份有限公司


浙江松原汽车安全系统股份有限公司


广东圣宝汽车实业有限公司


广州众山精密科技有限公司


东海橡塑（广州）有限公司


广州东升机械有限公司


康奈可（广州）汽车电子有限公司


广东金晟兰冶金科技有限公司


广州增田盛安汽配制造有限公司


昂森新材料（广州）有限公司


佛山鑫溢腾兴新材料科技有限公司


佛山建新赵氏汽车部件有限公司


佛山巨佛铜铝有限公司


佛山精实铝业有限公司


苏州希瑞格机器人科技有限公司


....................................











无锡晋拓汽车部件有限公司


无锡新维特精密机械有限公司 


江苏精研科技股份有限公司


町洋机电（中国）有限公司


江苏延汉材料科技有限公司


沭阳正中新材料有限公司


江苏帝摩斯光电科技有限公司


江西荣成机械制造限公司


励志新材料科技（赣州）有限公司


新益(江西)新材料科技有限公司


重庆小康汽车零部件有限公司


宜宾天瑞达汽车零部件有限公司


四川遂宁市明强实业有限公司


成都成维精密机械制造有限公司


库博汽车配件(重庆)有限公司


重庆百吉四兴压铸有限公司


重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司


湖南稀土新材料有限责任公司


石狮华宝新材料工程有限公司


福建省南安市恒骏铸造有限公司


八千代工业（武汉）有限公司


斯耐特（湖北）工业制造有限公司


武汉建新赵氏汽车零部件有限公司


湖北晟韬汽车配件有限公司


荆州市顺辉汽车零部件有限公司


山东阳光铝业科技有限公司


芜湖普威技研科技有限公司


安徽雅迪机车有限公司


安徽绩溪徽山链传动有限公司


安徽峰可达科技股份有限公司


中南大学


长江大学石油工程学院


四川理工学院


湖北工业大学


昆明理工大学


浙江埃科汽车技术服务有限公司


温州长江汽车电子有限公司


建新赵氏集团有限公司


宁波拓普集团股份有限公司


宁波可挺汽车零部件有限公司


南京金城精密机械有限公司








江西巴特威新能源科技有限公司


无锡恩捷新材料科技有限公司


横店集团东磁股份有限公司


湖南领湃新能源科技有限公司


江苏正力新能电池技术有限公司


浙江新久力风能设备零部件有限公司


宁波宁力高强度紧固件有限公司


温州市永成五金紧固件有限公司


沈阳艺嘉紧固件有限公司


宁波雪波特紧固件有限公司


太仓中博铁路紧固件有限公司


宁波金鼎紧固件有限公司


晋亿实业股份有限公司


温州市合泰标准件有限公司


河北同发铁路工程集团铭豪高速铁路器材制造有限公司


温州市恩达标准件厂


温州维尔泰标准件有限公司 


浙江方泉汽车标准件有限公司


靖江泰通紧固件制造有限公司


江阴市康达汽车紧固件制造有限公司


江苏省质量技术监督局


宁波津准检测技术服务有限公司


广电计量检测（昆明）有限公司


北京铁科首钢轨道技术股份有限公司


浙江省军工集团


国营川西机器厂(中国人民解放军第五七一九工厂)


江西洪都航空工业集团有限责任公司


绍兴市上虞区科诚建设工程质量检测有限公司


山西诚达工程质量检测公司


山西华实矿山设备有限公司


广东正强工程检测鉴定有限公司


浙江中新电力工程建设（萧山电力承装检测中心）


珠江水利科学研究院


国网上海是电力公司物资质量检测中心


南瑞集团公司（国网电力科学研究院）


浙江省建筑材料科学研究所有限公司


国防科技大学航天科学与工程学院


浙江大学德清涡轮机械与推进系统研究院


陕西西安火箭军工程大学


中国人民武装警察部队海警学院


北京工业大学生命学院 
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因为用馨  所以放心


