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                                         因为专业

                                         所以值得信赖

Iqiege-180D手动试样切割机
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切割机的用途

本机适用于切割各种金属、非金属材料的试样，以便观察材料金相、岩相组织。本机带有循环冷却装置，使用配置好的冷却液可带走切割时所产生的热量，避免试样过热而烧伤试样组织。该机使用方便、安全可靠。是工厂、科研单位以及大专院校实验室制作试样必备的设备之一。

产品特点和优势

结构简单，操作方便

超大防爆视窗，观察方便更安全

开门停机装置，确保使用者安全

60L独立循环水箱，无须外接水源，冷却效果出众

切割机主要技术指标

	项目
	参数

	主机形式
	台式

	最大切割尺寸
	Φ80mm

	砂轮片规格
	250*2*32

	主轴转速
	2800转/分

	夹持方式
	丝杆虎钳

	水箱
	有

	开门停机
	有

	工作环境
	温度 5℃- 40℃，湿度 30-90%

	工作电压
	380V 50HZ

	主机功率
	3KW

	外形尺寸
	740*600*700mm

	设备重量
	180KG


随机配置

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	试样切割机
	台
	1
	

	2
	36#扳手
	件
	2
	

	3
	12-14#扳手
	件
	1
	

	4
	6mm内六角扳手
	件
	1
	

	5
	切割片
	片
	1
	

	6
	环保型冷却润滑液
	桶
	1
	4L

	7
	锯片夹盘
	套
	1
	

	8
	钳口
	套
	1
	

	9
	水箱总成
	套
	1
	

	10
	产 品 说 明 书
	份
	1
	

	11
	产 品 合 格 证
	份
	1
	

	12
	顾客满意调查表
	份
	1
	

	13
	装箱单
	份
	1
	


所需耗材

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	砂轮片
	片
	1
	40片/箱（随机赠送1片，建议随机购买）

	2
	环保型切削冷却液
	桶
	1
	4L/桶（随机赠送一桶）


